**Remote Control Codes**

The most significant binary digit on the left before the bar “|” is the signal bit, when a button is pressed it sends a “1” bit as a signal to tell the receiver that a button is pressed.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Function** | **Binary output** | **Hex out** |
| Power | 1|00000 | 0x0 |
| Reload | 1|00001 | 0x1 |
| 1 | 1|00010 | 0x2 |
| 2 | 1|00011 | 0x3 |
| 3 | 1|00100 | 0x4 |
| 4 | 1|00101 | 0x5 |
| 5 | 1|00110 | 0x6 |
| 6 | 1|00111 | 0x7 |
| 7 | 1|01000 | 0x8 |
| 8 | 1|01001 | 0x9 |
| 9 | 1|01010 | 0xA |
| 0 | 1|01011 | 0xB |
| Volume + | 1|01100 | 0xC |
| Volume - | 1|01101 | 0xD |
| Channel + | 1|01110 | 0xE |
| Channel - | 1|01111 | 0xF |
| Mute | 1|10000 | 0x10 |
| Last Channel | 1|10001 | 0x11 |
| Up | 1|10010 | 0x12 |
| Right | 1|10011 | 0x13 |
| Down | 1|10100 | 0x14 |
| Left | 1|10101 | 0x15 |
| Enter | 1|10110 | 0x16 |
| Back | 1|10111 | 0x17 |
| Menu | 1|11000 | 0x18 |
| Backward | 1|11001 | 0x19 |
| Play | 1|11010 | 0x1A |
| Forward | 1|11011 | 0x1B |